დანართი N4

ტ ე ქ ნ ი კ უ რ ი მ ა ხ ა ს ი ა თ ე ბ ლ ე ბ ი ს ც ხ რ ი ლ ი

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** | **დასახელება** | **აღწერა** | **რაოდ.** | **მოწოდების ვადა** | **გარანტია** |
| 1 | დოზატორი შტატივით, მრავალფუნქციური | დოზატორი შტატივით,ავტომატური ჩამოსხმის ციფრული მექანიზმით  **მწარმოებელი ქვეყანა: ევროკავშირი** | 1 |  | არანაკლებ 1 წელი |
| 2 | თაფლის პომპა | თაფლის გადასაქაჩი და კრემირების პომპა. როტორული მოდელი. სიჩქარის რეგულატორით, თაფლის შეხების ადგილები - უჟანგავი. ელ.კვების წყარო - 230ვ., სიმძლავრე -0.37კვტ. წარმადობა-არანაკლებ 900 ლტ/სთ. მილის სწრაფ შემაერთებელ-ჩამხსნელით, ბორბლებით გადასაადგილებელი სახელურიანი მექანიზმით. **მწარმოებელი ქვეყანა: ევროკავშირი** | 1 |  | არანაკლებ 1 წელი |
| 3 | ავზი უჟ. ორკედლიანი გამათბობლით თაფლისთვის | უჟანგავი (304 მარკა) ცილინდრული ფორმის ჭურჭელი უჟანგავი ონკანით. ტევადობა - 200 ლტ . სახელურები უჟანგავი. თავსახური უჟანგავი. ონკანი უჟანგავი - დიამეტრით 6/4., ფილტრი უჟანგავი. ელ.გამათბობლით. **მწარმოებელი ქვეყანა: ევროკავშირი** | 1 |  | არანაკლებ 1 წელი |
| 4 | ჭურჭელი უჟ. 200ლ. უჟ. ფილტრით და ონკანით  (კომპლ) | უჟანგავი (304 მარკა) ცილინდრული ფორმის ჭურჭელი უჟანგავი ონკანით. ტევადობა - 200 ლტ . სახელურები უჟანგავი. თავსახური უჟანგავი. ონკანი უჟანგავი - დიამეტრით 6/4., ფილტრი უჟანგავი. **მწარმოებელი ქვეყანა: ევროკავშირი** | 16 |  | არანაკლებ 1 წელი |
| 5 | თაფლის სპირალური დეკრისტალიზატორი | * მჟავაგამძლე უჟანგავი ფოლადი * სპირალური დიამეტრი – Ø 330 მმ * საერთო სიმაღლე 1,100 მმ * კვების წყარო – 230 ვ * გათბობის სიმძლავრე – 800 ვატი * ტემპერატურის პარამეტრების დიაპაზონი 0-90ºC * წონა – 3.10 კგ   **მწარმოებელი ქვეყანა: ევროკავშირი** | 1 |  | არანაკლებ 1 წელი |
| 6 | თაფლის კრემირების, დეკრისტალიზაციის და კუპაჟირების დანადგარი წყლის გამათბობლით | ბარაბნის დიამეტრი Ø500 მმ ელექტრო, ელექტრომომარაგება 230 ვოლტი, ძრავა 1.1 კვტ; ბარაბნის ფურცლის სისქე 0.6 მმ, ონკანი უჟანგავი, ბარაბნის სიმაღლე 790 მმ, ტევადობა 200 კგ, საფარის სისქე 4 მმ, ტემპერატურის დიაპაზონი 30-55°C, ბრუნვა 36 ბრ/წთ **მწარმოებელი ქვეყანა: ევროკავშირი** | 1 |  | არანაკლებ 1 წელი |
| 7 | უჟანგავი ჭურჭელი უჟ. ფილტრით და ონკანით კომპლ. | უჟანგავი (304 მარკა) ცილინდრული ფორმის ჭურჭელი უჟანგავი ონკანით. ტევადობა - 100 ლტ . სახელურები მოსახსნელი (ხამუთით) მექანიზმით. თავსახური უჟანგავი. ონკანი უჟანგავი - დიამეტრით 6/4. ფილტრი უჟანგავი. **მწარმოებელი ქვეყანა: ევროკავშირი** | 11 |  | არანაკლებ 1 წელი |
| 8 | სადგამი 30-50-70-100 ლ. ავზისთვის უჟანგავი | უჟანგავი ფეხებით შეკრული კონსტრუქცია | 1 |  |  |
| 9 | ფიჭის ასათლელი ავზი ავტომატური მიწოდებით, ჩარჩოების მიმართულების მიმცემით, ვიბრაციულ დანებზე | ფიჭის ასათლელი ავზი უჟნგავი (304 მარკა) ორთქლის გენერატორით. ჩარჩოს მიმწოდებელი მექანიზმი უჟანგავი. - ჩარჩოს მიწოდების მექანიზმი - მექანიკური, რედუქტორული ხელის სახელურით. - მაგიდა 1500 მმ-დან სიგრძით, აღჭურვილი ბორბლებით და ორი პერფორირებული კალათით. - ორთქლის გენერატორი: ავზის მოცულობა - მინ.3 - მაქს. 5ლტ. გათბობის სიმძლავრე - მინ.1200 - მაქს. 2000 ვატი, მიწოდების ძაბვა -230ვ. მუშაობის დრო- მინ.1 სთ.-მაქს. 2სთ. ასათლელი მაგიდის მიწოდების ძაბვა - 230ვ. ვიბრაციული დანის წამყვანი ძრავის სიმძლავრე - 0.16 კვტ - მაქს. 0.20კვტ. **მწარმოებელი ქვეყანა: ევროკავშირი** | 1 |  |  |
| 10 | ტენის ამაორთქლებელი | საწარმოში ტენის მარეგულირებელი,ავტომატური | 2 |  |  |

პრეტენდენტის სახელწოდება: -------------------------

უფლებამოსილი პირის სახელი და გვარი -------------------------

ხელმოწერა -------------------------

თარიღი -------------------------

ბ.ა.