დანართი N4

ტ ე ქ ნ ი კ უ რ ი მ ა ხ ა ს ი ა თ ე ბ ლ ე ბ ი ს ც ხ რ ი ლ ი

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** | **დასახელება** | **აღწერა** | **რაოდ.** | **მოწოდების ვადა** | **გარანტია** |
| 1 | საწყურებელი | ძროხის საწყურებელი\_ARD-186. მასალა: თუჯი,ენა დისკო: თუჯი,დიამეტრი: 24 სმ,მოცულობა - დაახლ 2 ლ. | 64 |  | არანაკლებ 1 წელი |
| 2 | დეზინფექსი 5 ლ | თხევადი სარეცხი საშუალება, ტუტეზე დაფუძნებული, კონცენტრირებული სარეცხი საშუალება; შეფუთვა 5 ლ. | 1 |  | არანაკლებ 1 წელი |
| 3 | მასდისინ-ჰერბასილ 4 სეზონი, 1 ლიტრიანი | ცურის დამცავი ბიოციდური სითხე საქონლისთვის; ვეტერინარული ბიოციდური სითხე; რომელიც გამოიყენება ცურის დასაცავად მასტიტის გამომწვევი ბაქტერიებისგან; რძემჟავასა და გლიცერინის კომბინაცია . ანტიბაქტერიულად მოქმედებს, იცავს კანს და აუმჯობესებს ცურის ჰიგიენას. | 1 |  | არანაკლებ 1 წელი |
| 4 | მასდისინის საწმენდი ქაფი - 1 ლიტრიანი; | წინასწარი წველის ჰიგიენის ხსნარი; რომელიც იცავს ცურს დაბინ ძურებისგან და ხელს უშლის მასტიტის განვითარებას | 1 |  | არანაკლებ 1 წელი |
| 5 | ცურის ჩამოსაბანი ჭიქა | ცურის ჩამოსაბანი ჭიქა KD 902 | 1 |  | არანაკლებ 1 წელი |
| 6 | რძის ბიდონი 40 ლიტრიანი | (დიდი თავით) BROS 7465 უჟანგავი მეტალის ბიდონი,ტევადობა 40 ლიტრი, მწარმოებელი ქვეყან -თურქეთი | 8 |  | არანაკლებ 1 წელი |
| 7 | უჟანგავი ფოლადის ქვაბი | 9 ლიტრიანი ქვაბი | 4 |  | არანაკლებ 1 წელი |
| 8 | ძროხის დასაწოლი მატრასი | ძროხის დასაწოლი მატრასი HATKO-H2 ზომა 110/177 2სმ სისქის კაუჩუკის უმაღლესი ხარისხის ორთოპედიული მატრასი. | 1 |  | არანაკლებ 1 წელი |
| 9 | რძის ბიდონი 50 ლტ | უჟანგავი მეტალის, ჩამკეტით. მოცულობა 50 ლიტრი. | 1 |  | არანაკლებ 1 წელი |
| 10 | ხბოს სადგომი | პლასტმასის 124 x 160 x 125 სმ, ეზო galvanizirebuli rkina 120 x 120 x 100 სმ, და 2 საკვებურებით. ახალი, ექსპლუატაციაში არ მყოფი. | 4 |  | არანაკლებ 1 წელი |
| 11 | რძის უჟანგავი ბიდონი 20 ლტ | რძის უჟანგავი ბიდონი ჩამკეტით, მოცულობა - 20 ლიტრი; ჰერმეტული უჟანგავი მეტალის საფარითა და ჩამკეტით; მასალა - უჟანგავი ფოლადი, გამოიყენება როგორც რძის შესანახად, ასევე ტრანსპორტირებისათვის. | 4 |  | არანაკლებ 1 წელი |
| 12 | მსხვილფეხა საქონლის როტაციული ჯაგრისი. | გრძელი, 220ვ; 50-60 ჰერცი; 30 ბრ/წთ 180 ვატი. ახალი, ექსპლუატაციაში არ მყოფი, გამოშვების წელი 2025. | 1 |  | არანაკლებ 1 წელი |
| 13 | ბიდონის გადასატანი ურიკა | ბიდონის გადასატანი ურიკა - მეტალის კონსტრუქციის გადასატანი ურიკა საბურავებით. | 1 |  | არანაკლებ 1 წელი |
| 14 | ლითონის უჟანგავი ავზი 200 ლიტრიანი | უჟანგავი 200ლ | 1 |  |  |
| 15 | ხელის კულტივატორი | საწვავი: ბენზინი; დახვნის სიგანე: 120 მმ; დახვნის სიღრმე: 150-300 მმ; მაქსიმალური სიმძლავრე: 9ცხ ძალა/3600 ბრუნი; თოხები: 32ცალი; დამქოქი: მექანიკური; წონა: 125 კგ. | 1 |  | არანაკლებ 1 წელი |

პრეტენდენტის სახელწოდება: -------------------------

უფლებამოსილი პირის სახელი და გვარი -------------------------

ხელმოწერა -------------------------

თარიღი -------------------------

ბ.ა.