# კახეთის სამხარეო განვითარების ცენტრი აცხადებს

**ტენდერს - საოფისე ტექნიკის მომწოდებელი კომპანი(ებ)ის შერჩევაზე**

**პრინტერის და პროექტორის მინიმალური მახასიათებლები**

**1. Multifunction Laser Printer:**

* Functionality: Print, Copy, Scan
* Print Technology: Laser (monochrome)
* Print Speed: Minimum 38 ppm (pages per minute)
* Print Resolution: 1200 x 1200 dpi
* Connectivity: USB, Ethernet, Wi-Fi
* Duplex Printing: Automatic
* Paper Handling:  
  + Input Tray: Minimum 250 sheets
  + Output Tray: Minimum 150 sheets
* Duty Cycle: Minimum 80,000 pages/month
* Compatibility: Windows & macOS
* Warranty: Minimum 1 year manufacturer warranty

**2. Projector:**

* Projection Technology: LCD or DLP
* Brightness: Minimum 3000 lumens
* Resolution: Minimum 720p (1280x720), preferred 1080p support
* Contrast Ratio: Minimum 2000:1
* Projection Size: Minimum 30” to 120”
* Input Ports: HDMI, VGA
* Built-in Speaker: Required
* Keystone Correction: Manual or digital
* Included Accessories: Power cable, remote control
* Warranty: Minimum 1 year manufacturer warranty

**1. მრავალფუნქციური ლაზერული პრინტერი**

* ფუნქციები: ბეჭდვა, კოპირება, სკანირება
* ბეჭდვის ტექნოლოგია: ლაზერული (შავ-თეთრი)
* ბეჭდვის სიჩქარე: მინიმუმ 38 გვერდი/წუთში
* გარჩევადობა: 1200 x 1200 dpi
* შეერთება: USB, Ethernet, Wi-Fi
* ორმხრივი ბეჭდვა: ავტომატური
* ქაღალდის მენეჯმენტი:  
  + შემომავალი ლანგარი: მინიმუმ 250 ფურცელი
  + გამავალი ლანგარი: მინიმუმ 150 ფურცელი
* სამუშაო დატვირთვა: მინიმუმ 80,000 გვერდი/თვეში
* თავსებადობა: Windows და macOS
* გარანტია: მინიმუმ 1 წელი მწარმოებლისგან

**2. პროექტორი**

* პროექციის ტექნოლოგია: LCD ან DLP
* სიკაშკაშე: მინიმუმ 3000 ლუმენი
* გარჩევადობა: მინიმუმ 720p (1280x720), სასურველია 1080p მხარდაჭერა
* კონტრასტის თანაფარდობა: მინიმუმ 2000:1
* პროექციის ზომა: მინიმუმ 30”-დან 120”-მდე
* შესაყვანი პორტები: HDMI, VGA
* ჩაშენებული დინამიკი: აუცილებელია
* Keystone კორექცია: მანუალური ან ციფრული
* კომპლექტაცია: კვების კაბელი, პულტი
* გარანტია: მინიმუმ 1 წელი მწარმოებლისგან