**საბეჭდი ფაილის ტექნიკური მოთხოვნები**

**ფაილის ფორმატი**

* მიღებული ფორმატებია: **TIFF ან PDF** (აუცილებლად დამუშავებული Photoshop-ში, რომ ფაილი ექვემდებარებოდეს მოთხოვნებს (ზომა, რეზოლუცია, ფერთა გამა)
* **CorelDRAW (.cdr)** ფაილები არ მიიღება

**ფერთა პალიტრა**

* ფაილი უნდა იყოს მხოლოდ **CMYK** ფერთა გამაში
* **RGB** ფაილები არ მიიღება, რადგან CMYK-ში გადაყვანისას ფერები იცვლება

**რეზოლუცია (მასშტაბი 1:1-ზე)**

* ფაილი 2 მეტრამდე: **100–150 dpi**.
* ფაილი 2 მეტრზე მეტი: **75 dpi**.

**ზომა**

* ფაილი უნდა იყოს ზუსტად მითითებულ ზომაზე

**შრეები**

* ყველა შრე უნდა იყოს დაყვანილი ერთ **Background** შრემდე (Image → Flatten)

**კონსტრუქცია და საზღვრები**

* უნდა იყოს დაცული შესაბამისი საზღვრები, ბლიდები და ზომები, შესაბამისი კონსტრუქციისთვის

**შემოწმებისთვის**

* საბეჭდ ფაილთან ერთად უნდა გამოიგზავნოს **საჩვენებელი JPEG**, სადაც დამკვეთი ამოწმებს ტექსტის სისწორეს, განლაგებას და სხვა დეტალებს

\*.cdr (Corel Draw) ფაილების მოწოდება არ მიიღება რადგან საბეჭდ ფორმატში გადატანის დროს შეიძლება მოხდეს ციფრული ინფორმაციის დაზიანება

**გთხოვთ გაითვალისწინოთ ზემოაღნიშნული მოთხოვნა**